{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[1,3,35,3],[36,0,36,6]]}
["立达主要助剂与国外同类产品对应表"]
["产品名称","产品型号 ","国外公司类似产品  ",null,"产品名称","产品型号 ","国外公司类似产品"]
["溶剂型分散剂","LD-1000","TEGO-655",null,"水性消泡剂","LD-240","TEGO-901W"]
["溶剂型分散剂","LD-110DA/1210","BYK-110",null,"水性消泡剂","LD-250","TEGO-902W/BYK-825"]
["溶剂型分散剂","LD-1010/1101","BYK-111",null,"水性消泡剂","LD-2055","DC-65"]
["溶剂型分散剂","LD-1161","BYK-161",null,"溶剂型流平剂","LD-9108","BYK-306/EFKA-3033"]
["溶剂型分散剂","LD-1652","BYK-163",null,"溶剂型流平剂","LD-91083/91093","BYK-358N"]
["溶剂型分散剂","LD-1164","BYK-164",null,"溶剂型流平剂","LD-91084","EFKA-3777/德谦837"]
["溶剂型分散剂","LD-1180","BYK-180",null,"溶剂型流平剂","LD-9601","BYK-361N"]
["溶剂型分散剂","LD-1182","BYK-182",null,"溶剂型流平剂","LD-9602","EFKA-3740"]
["溶剂型分散剂","LD-1292","BYK-ATU",null,"溶剂型流平剂","LD-9604","BYK-354"]
["溶剂型分散剂","LD-1242","BYK-P104S",null,"溶剂型流平剂","LD-9323","BYK-323"]
["溶剂型分散剂","LD-1040","EFKA-4010",null,"水油通用流平剂","LD-91082","BYK-333"]
["溶剂型分散剂","LD-1241","EFKA-4310",null,"水油通用流平剂","LD-9310","BYK-310"]
["溶剂型分散剂","LD-1061","EFKA-4061",null,"附着力促进剂","LD-3127","DC-6040"]
["溶剂型分散剂","LD-1200","SOLSPERSE-20000",null,"附着力促进剂","LD-3137","DC-6020"]
["溶剂型分散剂","LD-1320","SOLSPERSE-32000",null,"附着力促进剂","LD-3157","长兴4901-B-72"]
["溶剂型分散剂","LD-1132","SOLSPERSE-32500",null,"附着力促进剂","LD-3168","Coatosil MP200"]
["溶剂型分散剂","LD-1907","BYK-9076",null,"润湿剂","LD-8107","TEGO-245"]
["溶剂型分散剂","LD-1108"," Henkel texaphor963",null,"润湿剂","LD-8108","TEGO WET500"]
["溶剂型分散剂","LD-1800","SOLSPERSE-8000",null,"润湿剂","LD-8270/8260","BYK-348/TEGO-270"]
["水性分散剂","LD-64200","BYK-190/TEGO-750W",null,"润湿剂","LD-8346","BYK-346"]
["水性分散剂","LD-64192","TEGO-755W",null,"润湿剂","LD-8400","TEGO-4100"]
["水性分散剂","LD-6076","TEGO-760W",null,"水性增稠剂","LD-7061","罗门哈斯RM-8"]
["水性分散剂","LD-6470","SOLSPERSE-27000",null,"乙酰丙酮钛","LD-801","AA-75"]
["溶剂型消泡剂","LD-2022","BYK-066N/EFKA-2035",null,"乙酰乙酸乙酯铝","LD-802","日本川研精化株式会社ALCH"]
["溶剂型消泡剂","LD-2030","AC-300-100",null,"乙酰乙酸乙酯钛","LD-8013","VERTEC TEAA"]
["溶剂型消泡剂","LD-2031","BYK-052/德谦3500",null,"乙酰丙酮","LD-803","CAS：123-54-6"]
["溶剂型消泡剂","LD-2052","BYK-052/EFKA-2020",null,"乙酰丙酮铝","LD-805","日本Japan NACEM"]
["溶剂型消泡剂","LD-2033","BYK-141/EFKA-2038",null,"聚钛酸丁酯","LD-1090","英国TILCOM PBT"]
["溶剂型消泡剂","LD-2044/2045","德谦6800/BYK-085",null,"异丙醇铝","LD-8015","CAS：555-31-7"]
["溶剂型消泡剂","LD-2530","BYK-A530",null,"正钛酸四丁酯","LD-8011","杜邦（Du Pont）TNBT"]
["水性消泡剂","LD-206","巴斯夫2190/科宁WBA",null,"正钛酸四异丙酯","LD-8012","杜邦（Du Pont）TPT"]
["水性消泡剂","LD-207","NOPCO NXZ",null,"锤纹助剂/桔纹助剂","LD-80/LD-82","德谦HM-6/日本樱花SKR-6004"]
["水性消泡剂","LD-220","科宁 A10",null,"防掉银剂","LD-SHT","德固赛LTW"]
["水性消泡剂","LD-230","TEGO-810/BYK-021",null,"交联剂","LD-TA10","TilcomIA-10"]
["声明：所有国外类似产品不属于立达公司，立达公司产品均以LD开头。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27}
[]
[null,null,"LD-1000","TEGO-655"]
[null,null,"LD-110DA","BYK-110",null,null,"LD-9108","BYK-306/EFKA-3033/TEGO-415/德谦836"]
[null,null,"LD-1110","BYK-110",null,null,"LD-91082","BYK-333"]
[null,null,"LD-1210","BYK-110",null,null,"LD-91083/\nF91083","BYK-358N"]
[null,null,"LD-1010","BYK-111",null,null,"LD-91084/\nF91084","EFKA-3777/\n德谦837"]
[null,null,"LD-1101","BYK-111",null,null,"LD-9310","BYK-310"]
[null,null,"LD-1161","BYK-161",null,null,"LD-9601","BYK-361N"]
[null,null,"LD-1651","BYK-163",null,null,"LD-9602","EFKA-3740"]
[null,null,"LD-1652","BYK-163",null,null,"LD-9603","BYK-354"]
[null,null,"LD-1653","BYK-163"]
[null,null,"LD-1164","BYK-164"]
[null,null,"LD-1180","BYK-180"]
[null,null,"LD-1291S","BYK-ATU"]
[null,null,"LD-1292","BYK-ATU"]
[null,null,"LD-1242","BYK-P104S"]
[null,null,"LD-1029","EFKA-4010"]
[null,null,"LD-1040","EFKA-4010"]
[null,null,"LD-1241","EFKA-4050"]
[null,null,"LD-1060","EFKA-4060"]
[null,null,"LD-1028","EFKA-4060"]
[null,null,"LD-1033","KR-TTS"]
[null,null,"LD-1200","SOLSPERSE-20000"]
[null,null,"LD-1320","SOLSPERSE-32000"]
[null,null,"LD-1132","SOLSPERSE-32500"]
[null,null,"LD-1510","SOLSPERSE-D510"]
[null,null,"LD-1108","Texaphor963"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}